SPECYFIKACJA USŁUGI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. „Dostawa schodołazu”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) | ILOŚĆ |
| 1 | Schodołaz:- schodołaz typ gąsienicowy,- napęd akumulatorowy ładowany bezpośrednio z gniazd 230 V,- maksymalne obciążenie (1 osoba + wózek) max 130 kg. - - urządzenie dostosowane do transportu wózków inwalidzkich o różnych rozmiarach,- maksymalny kont nachylenia bariery architektonicznej – 35 stopni,- maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – do 50 kg.,- panel sterujący zamontowany na kolumnie sterowniczej, awaryjny przycisk „stop”,- możliwość używania schodołazu wewnątrz budynków jak i na zewnątrz,- możliwość złożenia urządzenia do transportu,- w zestawie ładowarka sieciowa, - instrukcja obsługi, -certyfikat, - obsługa urządzenia przez jedną osobę, | 1 szt. |

Wykonawca winien dostarczyć urządzenie kompletne z zestawem potrzebnych akcesoriów. W kosztach zamówienia Wykonawca powinien ująć przeprowadzenie szkolenia z obsługi zamawianego urządzenia.

**UWAGA!**

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.