SPECYFIKACJA USŁUGI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. „Dostawa schodołazu”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ZAKŁADANA SPECYFIKACJA(PARAMETRY MINIMALNE) | ILOŚĆ |
| 1 | Schodołaz:  - schodołaz typ gąsienicowy,  - napęd akumulatorowy ładowany bezpośrednio z gniazd 230 V,  - maksymalne obciążenie (1 osoba + wózek) max 130 kg. - - urządzenie dostosowane do transportu wózków inwalidzkich o różnych rozmiarach,  - maksymalny kont nachylenia bariery architektonicznej – 35 stopni,  - maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy – do 50 kg.,  - panel sterujący zamontowany na kolumnie sterowniczej, awaryjny przycisk „stop”,  - możliwość używania schodołazu wewnątrz budynków jak i na zewnątrz,  - możliwość złożenia urządzenia do transportu,  - w zestawie ładowarka sieciowa,  - instrukcja obsługi,  -certyfikat,  - obsługa urządzenia przez jedną osobę, | 1 szt. |

Wykonawca winien dostarczyć urządzenie kompletne z zestawem potrzebnych akcesoriów. W kosztach zamówienia Wykonawca powinien ująć przeprowadzenie szkolenia z obsługi zamawianego urządzenia.

**UWAGA!**

Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i możliwościami.